Märgdepositsiooni mõõtmine

Märgdepositsiooni mõõtmine:

- Esmalt kogutakse sademeveed, seejärel mõõdetakse neis saasteainete kontsentratsioonid
- Kogumismeetodid on laias laastus järgmised:
  - Totaalne kogumine -- sademed kogutakse nõusse mis on kogu aeg avatud. Nõu on reeglina kaetud võrguga, vältimaks e.g. puulehtede sattumist kogumisnõusse
  - Meetod ülehindab märgdepositsiooni pisut, kuna see sisaldab ka kuivdepositsiooni osa (kogumisnõu on kogu aja avatud). Kuivdepositsiooni osa totaalse kogumise korral on siiski väiksem kui ümbritseval alal, kuna kuivdepositsioon on keeruline protsess ja kogumisnõu ei ole eriti ideaalne kuivdepositsiooni kohalt.

Märgdepositsiooni mõõtmisseade

Kogumisnõu on hallis silindris lehtri all

Märgdepositsiooni mõõtmine, pisut tehniliselt täiuslikum

- Kogumisnõu on avatud ainult siis kui sajab
- Sademeid registreerib spetsiaalne sensor (pildid vasakul), misjärel kogumisnõu avatakse. Sademete puududes on kogumisnõu suletud, vältimaks kuivdepositsiooni
- Kogumisnõu on mustas ämbris

« Eelmine | Järgmine »

© 2009 Kalle Olli