Kuivdepositsiooni mõõtmine

Kuivdepositsiooni mõõtmine

- On peamiselt kaks meetodit
  - Otsene
  - Kaudne

- Otsesel meetodil mõõdetakse otseselt saasteaine kontsentratsioone
  - Kogutakse saasteaineid pindadele, kogutakse need kokku ja mõõdetakse
  - Mõõdetakse otseselt saasteainete sadenemist pinna kohal

- Kaudne meetod
  - Saasteainete voogu ei mõõdeta otseselt, mõõdetakse saasteainete kontsentratsiooni vertikaalset gradienti pinna kohal, millest arvutatakse saasteainete vertikaalne voog.

Kuivdepositsiooni mõõtmise metoodika

- Otsene meetod
  - Depositsioon kogutakse tehispindadele - filtritele, kust ained hiljem mõõdetakse
  - Saasteained mõõdetakse looduslikelt pinadelt otseselt taime
    - lehepinnad
    - lumi
  - Kambri meetod
    - mõõdab depositsiooni pindadele kambri sees, mis arvutatakse saasteaine kontsentratsioonide vahest kambrisse sisse- ja väljavoolus
    - Sobilik meetod gaaside puhul, puuduseks kulukus, nii rahas kui ajas
    - Mõõdetakse otseselt saasteainete sadenemist pinna kohal

- Kaudne meetod
  - Gradient meetod
    - Depositsioonivoogu hinnatakse mõõtes saasteaine vertikaalset kontsentratsioonigradienti, millest gradient-transpordi teooria abil arvutatakse voog

Kuivdepositsiooni hindamine gradient meetodil

- Mõõtes saasteaine kontsentratsiooni viiel eri kõrgusel Gotlandi saarel
- Sel viisil võib hinnata näiteks NH3 depositsiooni

« Eelmine | Järgmine »

© 2009 Kalle Olli