Kuivdepositsioon

Kuivdepositsioon

- Protsess, kus gaasilised ja partiklilised saasteained transporditakse tagasi maapinnale ilma sademeteta.
  - Erinevalt märgdepositsioonist toimub ajaliselt pidevalt (ka saju ajal)
- Kõige olulisem protsess on turbulents. Kui õhk liigub keeristes, siis osa sellest puutub vastu maapinda.
- Kuivdepositsioon sõltub
  - Turbulentsist
  - Maapinna ebatasasustest
  - Taimkattest
  - Aasta- ja päevaajast
    - Taimkate sõltub aastaajast, turbulents sõltub nii aasta- kui päevaajast, samuti atmosfääri stabiilsus
  - Saasteaiente keemilistest ja füüsikalistest omadustest
  - Pinna niiskusesisaldusest

- Kuiv depositsioon sõltub otseselt turbulentsist:
  - Mida tugevam on turbulents, seda rohkem saasteaineid puutub kokku maapinnaga ja seda suurem on depositsioon.
  - Mida ebatasasem on maapind, seda suurem on turbulents ja seda suurem depositsioon.
  - Merel on pind tasasem kui maismaal, tuul keskmiselt tugevam, kuid turbulents väiksem. ∑ kuivdepositsioon on merel väiksem kui maismaal.
- Kuiv depositsiooni suurendab taimede õhulõhede avatus, mis on samuti erinev aasta-ajati ja ööpäeva kestel
- Kuivdepositsiooni soodustab taimede gaasivahetus. Õhulõhede suletuse korral depositsiooni ei toimu.

« Eelmine | Järgmine »

© 2009 Kalle Olli