Jõgede toitainetereostuse vähendamine

Levinud arusaama kohaselt on P reostus suhteliselt lihtsalt kontrollitav.

Tugev P reostus pärineb punktreostusallikatest, mis on suhteliselt lihtsalt likvideeritavad.
Heaks näiteks on Reini jõgi, kus pärast punktreostusallikate likvideerimist 80. esimesel poolel langes PO4 vähem kui dekaadiga 50. a tasemele.

Reiniga võrreldes on pisut tagasihoidlikum vähenemise näide on Odense jõgi Taanis, kus PO4 langus 87 - 91 peatus.

PS. Langusega kaasnes muutus vooluhulga ja kontsentratsiooni vahel: kõrgeid kontsentratsioone madala vooluhulga juures (punktreostusallikad) enam ei esinenud

Fosfaadi kontsentratsioonid stabiliseerusid 0.05 mg L-1 juures, mis on tunduvalt üle loodusliku tausta. Fosfaadi kontsentratsiooni on üsna lihtne vähendada mõõduka tasemeni (likvideerides punktreostusallikad), sealt edasi aga väga raske (raskesti vähendatav hajureostus)

Näide väga inertsest süsteemist:

Järverikas Motala jõgikond Rootsis. 70. rakendati keemiline reoveepuhastusetapp pea kõigile punktreostusallikatele. Reostuskoormus vähenes 200 tonnilt aastas 10% peale. Jõesuudmes mõõdetud fosfaadid ei näidanud aga vähenemistendentsi 20 a vätel.

« Eelmine | Järgmine »

© 2009 Kalle Olli