Depositsiooni modelleerimine

Otsesed ja kaudsed mõõtmismeetodid on kallid ja ajakulukad.

Seetõttu ei ole neid laialdaselt võimalik kasutada.

On rida spetsiifilisi küsimusi, millele mõõtmine sootuks vastust anda ei saa:

- Mil viisil mõjutab saasteallikas punktis A depositsiooni punktis B?
- Mis on majanduslikult kõige ratsionaalsem viis saastuse vähendamiseks?
- Kuidas mõjub kohalikule saaste depositsioonile saasteallika X likvideerimine?

Modelleerimise põhietapid:

- Ala suurus, kas on tegemist kohaliku, regionaalse või globaalse mudeliga
- Jagada ala ruutudeks, mis on piisava resolutsiooniga
- Kirjeldada olulised füüsikalised ja keemilised protsessid, mida tahetakse mudelisse kaasata
- Leida viis kuidas lahendada võrrandid, tavaliselt numbriliselt (diferentsiaalvõrrandid)
- See tehtud on aeg kõik programmeerimiskeelde panna ja arvutisse sööta

« Eelmine | Järgmine »

© 2009 Kalle Olli