Modelleerimise numbrilisi kokkuvõtteid

Katteget:

- Kogu depositsioonist (mis on 20-30% kogu väliskoormusest):
  - märg -- NHx 42%, NOy -- 30%
  - kuiv -- NHx 17%, NOy -- 11%
- Märgdepositsiooni osa keskmiselt suurem. Erand mõned rannikualad
- Taani osa Kattegati depositsioonis -- 35% NHx osas, 7% NOy osas
- Saksamaa osa 35% NOy osas
- Kattegati N depositsiooni koormus (kg N km-2a-1)
  - Kuiv -- 271
  - Märg -- 688
  - Kokku -- 969
- Läänemere lõuna, kesk ja põhjaosa (kg N km-2a-1) vastavalt:
  - 1140±350
  - 910±270
  - 650±280

Põhjameri:

- NHx (kuiv+märg) 270
- NOy (kuiv+märg) 380
- kokku 650

Kauged ookeani alad:

- Märg NHx 40 -- 50
- märg NOy 30 -- 40

« Eelmine | Järgmine »

© 2009 Kalle Olli